|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **رقم البند** | **قائمة الأعمال** | **الوحدة** | **الكمية** |
| 1 | توريد وفرش طبقة من الأساس الحبيبي طبقاً للمواصفات وبسمك 30 سم والفئة تشمل التوريد والفرش والرش بالمياه والدمك وإجراء كافة الاختبارات المطلوبة مع اعتماد العينة قبل التوريد وكل ما يلزم لنهي العمل. | م2 | 7300 |
| 2 | توريد ورش طبقة التشريب (MCO) بمعدل 1.2 كجم/ م2 فوق الأساس الحبيبي بعد التجهيز. | م2 | 7300 |
| 3 | توريد وفرش طبقة إسفلتية على الساخن سمك 7 سم بعد الدمك والفئة تشمل كافة اختبارات مراقبة الجودة المطلوبة وحسب تعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينة قبل التوريد. | م2 | 7300 |
| 4 | تنظيف السطح والرش بمادة لاصقة (RC2) حسب المواصفات وبمعدل 0.5 كجم /م2. | م2 | 7300 |
| 5 | توريد وتنفيذ طبقة أسفلتيه على الساخن سمك 4 سم بعد الدمك والفئة تشمل كافة اختبارات مراقبة الجودة المطلوبة وكل ما يلزم لإتمام العمل وفق المواصفات وحسب تعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينة قبل التوريد. | م2 | 7300 |
| 6 | توريد وتخطيط سطح الطريق بطلاء عاكس على سطح الطريق النهائي بخطوط بيضاء مستمرة ومتقطعة وبخطوط صفراء مستمرة ومتقطعة بعرض 10 سم وجميعها عاكسة للضوء وتحديد المواقع حسب الرسومات المرفقة للموقع العام وحسب تعليمات المهندس المشرف ويتفق الطلاء مع المواصفات العالمية مع اعتماد العينة قبل التوريد. | م.ط | 1800 |

**قائمة الكميات والمواصفات لمشروع أعمال الأسفلت**