

**المواصفات الفنية والمتطلبات**

**للعطاء رقمNWD-TC-2023-L-50-12**

1- يجب ان تكون قدرة الرافعة الشوكية 10 طن.

2- يجب ان تكون الرافعة الشوكية ذات دفع رباعي

3- يجب ان تشمل الرافعة على أسنان ولامة.

4- يجب ان يكون بالرافعة الشوكية منبه رجوع للخلف.

5- يجب ان يكون نوع الوقود المستعمل بالرافعة الشوكية وقود الديزل.

6- يجب توفر شهادة فحص فني للرافعة الشوكية سارية المفعول.

7- يجب ان تكون إطارات الرافعة الشوكية إطارات صحراوية مع إطار احتياط.

8- يجب ان تتوفر جميع متطلبات السلامة بالرافعة الشوكية.

9- يجب ان تكون الرافعة مؤمنة تأمين شامل.

10- يجب أن تكون إجراءات الرافعة مستوفية الشروط القانونية.

11- توفير سائق يحمل رخصة سارية المفعول.

12- توفير تصريح نفطي وشهادة صحية للسائق.

13- العناية الكاملة بالرافعة الشوكية من الناحية الميكانيكية والنظافة العامة طيلة فترة الايجار.