|  |  |
| --- | --- |
|  | C:\Users\ealmargny\Desktop\شعار الشركة.jpg**الشركة الوطنية لحفر وصيانة ابار النفط****National Oil Well Drilling and Work over Company****احدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط**An N.O.C Company. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  **المواصفات الفنية**  |
|  | **(NWD-TC-2022-L-50-13) للعطاء رقم**  |
|  |  |
|  |  |
|  **مواصفات الرافعة الهيدروليكية:** |
|  **\* قدرة الرافعة الهيدروليكية 60 طن.** |
|  **\* نوع الرافعة الهيدروليكية قروف أو لبهير أو تركس.** |
|  **\* توفير كتائن رفع ثنائية ورباعية.** **\* شهادة فحص للرافعة سارية المفعول.** **\* نوع الوقود ديزل.** **\* إطارات صحراوية للرافعة مع اطار احتياط.** |
|  **\* أن تكون إجراءات الرافعة مستوفية الشروط القانونية.** |
|  **\* تأمين شامل للرافعة.** |
|  **\* توفير جميع متطلبات السلامة.** |
|  |
|  |
|  **متطلبات السائق:** |
|  **\* توفير سائق يحمل رخصة سارية المفعول.** |
|  **\* توفير تصريح نفطي وشهادة صحية للسائق.** |

